{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":7,"sheets":["criterios","NoRegistro","Abierta1","Abierta2","EspecificaSTS","EspecificaAutorizacion","Certificada"],"not_rendered":{"charts":0,"images":11,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":6,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"criterios","index":0,"n_rows":4,"n_cols":3,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,2,6,16383],[1,2,1,16383]]}
["SI-NO","SI"]
["lstsino","lstBVLOS","CUESTIONARIO UAS"]
["SI","SI"]
["NO",null,"¡¡ POR FAVOR, ANTES DE COMENZAR CON EL CUESTIONARIO, HABILITE EDICIÓN Y HABILITE EL CONTENIDO EN LA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD QUE LE APARECE EN LA BARRA DE ESTADO!!"]

{"sheet":"NoRegistro","index":1,"n_rows":45,"n_cols":2,"rows_kept":45,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[30,0,31,7],[36,0,37,7],[44,1,48,6],[3,0,6,7],[10,0,11,7],[13,0,14,7],[16,0,18,7],[20,0,21,7],[32,0,33,7],[23,0,24,7]]}
[]
[]
[]
["De acuerdo con las opciones seleccionadas, su operación de UAS puede enmarcarse en la categoría «abierta», no estando sujeta al requisito de registro ni a ninguna autorización operacional expedida por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea ni a la presentación de una declaración operacional antes de realizar la operación. "]
[]
[]
[]
[]
["Sin embargo, antes de realizar la operación se debe: "]
[]
["1) Comprobar que se cumplen todos los requisitos establecidos en el artículo 4 y en la parte A del Anexo del Reglamento de Ejecución (UE) 2019/947 de la Comisión, en especial:"]
[]
[]
["    a. El piloto a distancia garantizará que la aeronave no tripulada se mantiene a una distancia segura de las personas y que no vuela sobre concentraciones de personas;"]
[]
[]
["    b. El piloto a distancia mantiene en todo momento la aeronave no tripulada dentro del alcance visual (VLOS), salvo cuando vuele en modo sígueme o cuando se utilice un observador de aeronave no tripulada, tal como se especifica en la parte A del anexo;"]
[]
[]
[]
["    c. Durante el vuelo, la aeronave no tripulada no superará los 120 m de altura, salvo cuando sobrevuele un obstáculo, tal como se especifica en la parte A del anexo;"]
[]
[]
["    d. Durante el vuelo, la aeronave no tripulada no transportará mercancías peligrosas ni dejará caer ningún material;"]
[]
[]
["2) El piloto estará familiarizado con el manual de usuario;"]
[]
["3) Disponer de un seguro adecuado de responsabilidad civil;"]
[]
["4) Verificar las posibles limitaciones y cumplir con los requisitos particulares de la zona de operación prevista: "]
[]
["https://www.seguridadaerea.gob.es/es/ mbitos/drones/operaciones-uas-drones/vuelos-con-uas-drones-zonificacion "]
[]
[]
["Para más información, consulte:"]
["https://www.seguridadaerea.gob.es/es/ambitos/drones/operaciones-uas-drones/operaciones-con-uas-drones---categoria-abierta-subcategorias-a1-a2-y-a3"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"La presente comunicación se hace a efectos meramente informativos, no constituyendo resolución o acto de trámite susceptibles de ser recurridos en vía administrativa, según lo regulado en el artículo 112 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, ni acto que ponga fin a la misma, a los efectos del artículo 46.1 de la Ley 29/1988, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa."]

{"sheet":"Abierta1","index":2,"n_rows":48,"n_cols":2,"rows_kept":48,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[11,1,12,7],[4,0,7,7],[9,0,10,7],[15,1,17,7],[18,1,19,7],[25,1,27,7],[28,1,30,7],[47,1,49,6],[21,1,21,7],[23,1,23,7],[44,1,45,7],[35,1,36,7],[41,1,42,7],[37,1,38,7]]}
[]
[]
[]
[]
["De acuerdo con las opciones seleccionadas, su operación de UAS puede enmarcarse en la categoría «abierta», no estando sujeta a ninguna autorización operacional expedida por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea ni a la presentación de una declaración operacional antes de realizar la operación."]
[]
[]
[]
[]
["Al tener el piloto a distancia menos de 16 años, puede volar de acuerdo a las tres opciones siguientes:"]
[]
[null,"Con un UAS de construcción privada con una masa máxima de despegue inferior a 250 g, para lo cual debe:"]
[]
[null,"1) familiarizarse con el manual de usuario."]
[null,"2) Con un UAS de clase C0 que sea un juguete en la subcategoría A1, para lo cual debe:"]
[null,"    a. Operar según las reglas de la categoría ‘abierta’, de tal forma que se cumplan todos los requisitos establecidos en el artículo 4 y en la parte A del Anexo del Reglamento de Ejecución (UE) 2019/947 de la Comisión;"]
[]
[]
[null,"    b. El UAS sea de clase C0 según lo definido en la parte 1 del Anexo al Reglamento Delegado (UE) 2019/945 de la Comisión; o"]
[]
[null,"    c. El UAS sea un juguete en el sentido de la Directiva 2009/48/CE; y"]
[null,"    d. Familiarizarse con el manual de usuario."]
[null,"3) Bajo la supervisión directa de un piloto a distancia que:"]
[null,"    a. Sea o forme parte de un operador de UAS registrado en AESA;"]
[null,"    b. Tenga, al menos, 16 años;"]
[null,"    c. Cuente con el certificado de formación de piloto a distancia correspondiente, y competencias necesarias según lo dispuesto en el artículo 8 del Reglamento de Ejecución (UE) 2019/947 de la Comisión. "]
[]
[]
[null,"    d. Se opere según las reglas de la categoría ‘abierta’, de tal forma que se cumplan  todos los requisitos establecidos en los artículos 4 y en la parte A del Anexo del Reglamento de Ejecución (UE) 2019/947 de la Comisión."]
[]
[]
[]
["En todo caso se deberá:"]
[]
[null,"4) Disponer de seguro de responsabilidad civil."]
[null,"5) Verificar las posibles limitaciones y cumplir con los requisitos particulares del lugar de operación:"]
[]
[null,"https://www.seguridadaerea.gob.es/es/ mbitos/drones/operaciones-uas-drones/vuelos-con-uas-drones-zonificacion "]
[]
["Para más información, consulte:"]
[]
[null,"https://www.seguridadaerea.gob.es/es/ambitos/drones/operaciones-uas-drones/operaciones-con-uas-drones---categoria-abierta-subcategorias-a1-a2-y-a3"]
[]
[]
[null,"https://www.seguridadaerea.gob.es/es/ambitos/drones/operaciones-uas-drones/operaciones-con-uas-drones---categoria-especifica"]
[]
[]
[null,"La presente comunicación se hace a efectos meramente informativos, no constituyendo resolución o acto de trámite susceptibles de ser recurridos en vía administrativa, según lo regulado en el artículo 112 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, ni acto que ponga fin a la misma, a los efectos del artículo 46.1 de la Ley 29/1988, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa."]

{"sheet":"Abierta2","index":3,"n_rows":44,"n_cols":2,"rows_kept":44,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[43,1,46,6],[37,1,39,7],[3,0,7,7],[11,1,13,7],[15,1,18,7],[30,1,31,7],[32,1,33,7]]}
[]
[]
[]
["De acuerdo con las opciones seleccionadas, su operación de UAS puede enmarcarse en la categoría «abierta», no estando sujeta a ninguna autorización operacional expedida por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea ni a la presentación de una declaración operacional antes de realizar la operación. "]
[]
[]
[]
[]
[]
["Sin embargo, antes de realizar la operación se debe:"]
[]
[null,"1) Comprobar que se cumplen todos los requisitos de operación en categoría ‘abierta’ establecidos en el artículo 4 y en la parte A del Anexo del Reglamento de Ejecución (UE) 2019/947 de la Comisión."]
[]
[]
[]
[null,"2)    Darse de alta como usuario en la sede electrónica de AESA https://sede.seguridadaerea.gob.es/AESA_UAS/Declar_UAS.aspx y realizar la inscripción en el registro de operadores de UAS. Se obtendrá en este punto un número de operador de UAS unívoco. "]
[]
[]
[]
[null,"https://sede.seguridadaerea.gob.es/aesa_uas/"]
[]
[null,"3) Indicar el número de operador en cada uno de los UAS."]
[]
[null,"4) Tener la formación adecuada de piloto a distancia de UAS:"]
[null,"    a. Familiarizarse con el manual de usuario;"]
[null,"    b. Curso y examen online gratuito de AESA para las subcategorías A1 y A3;"]
[null,"    c.  Autoformación y examen teórico presencial AESA para A2."]
[]
[null,"5)   Disponer de un seguro adecuado de responsabilidad civil."]
[]
[null,"6) Verificar las posibles limitaciones y cumplir con los requisitos particulares de la zona de operación prevista: "]
[]
[null," https://www.seguridadaerea.gob.es/es/ mbitos/drones/operaciones-uas-drones/vuelos-con-uas-drones-zonificacion "]
[]
[]
["Para más información, consulte:"]
[]
[null,"https://www.seguridadaerea.gob.es/es/ambitos/drones/operaciones-uas-drones/operaciones-con-uas-drones---categoria-abierta-subcategorias-a1-a2-y-a3"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"La presente comunicación se hace a efectos meramente informativos, no constituyendo resolución o acto de trámite susceptibles de ser recurridos en vía administrativa, según lo regulado en el artículo 112 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, ni acto que ponga fin a la misma, a los efectos del artículo 46.1 de la Ley 29/1988, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa."]

{"sheet":"EspecificaSTS","index":4,"n_rows":52,"n_cols":2,"rows_kept":52,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[51,1,53,6],[2,0,4,7],[10,1,11,7],[13,0,14,7],[15,0,15,7],[17,0,19,7],[6,0,8,7],[41,0,44,7],[46,0,46,7],[48,0,49,7],[21,0,21,7],[24,1,24,7],[27,1,28,6],[34,1,35,7],[36,1,37,7],[38,1,39,7]]}
[]
[]
["De acuerdo con las opciones seleccionadas, su operación de UAS se enmarca en la categoría «específica», pudiéndose ajustar a uno de los escenarios estándar publicados y, en ese caso, no siendo necesaria la obtención de una autorización operacional expedida por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea."]
[]
[]
[]
["AESA ha aprobado dos escenarios estándar nacionales de aplicación en territorio y espacio aéreo de soberanía española para la utilización de aeronaves no tripuladas a las que les es aplicable el Reglamento de Ejecución (UE) 2019/947 de la Comisión:"]
[]
[]
[null,"• STS-ES-01. VLOS sobre una zona terrestre controlada en un entorno poblado;"]
[null,"• STS-ES-02. BVLOS con observadores del espacio aéreo sobre una zona terrestre controlada en un entorno poco poblado."]
[]
[]
["Para operar bajo un escenario estándar se deben cumplir con todos los requisitos definidos en el mismo. Pueden consultarse dichos requisitos en: "]
[]
["https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/24/pdfs/BOE-A-2020-16949.pdf"]
[]
["Hasta el 2 de diciembre de 2021, los operadores de UAS podrán presentar declaraciones operacionales de conformidad con los escenarios estándar nacionales (STS-ES) publicados por AESA. Tales declaraciones dejarán de ser válidas a partir del 2 de diciembre de 2023."]
[]
[]
[]
["La presentación de una declaración operacional se deberá realizar de manera telemática."]
["Para ello, es necesario seguir los siguientes pasos: "]
[]
[null,"1) Darse de alta como usuario en la sede electrónica de AESA. Enlace: "]
[null,"https://sede.seguridadaerea.gob.es/AESA_UAS/Declar_UAS.aspx "]
[]
[null,"2)    Realizar la inscripción en el registro de operadores de UAS. Se obtendrá en este punto un número de operador de UAS unívoco. "]
[]
[null,"https://sede.seguridadaerea.gob.es/aesa_uas/ "]
[]
[null,"3)    Presentar la declaración operacional, incluyendo: "]
[null,"    a. Información administrativa actualizada sobre el operador de UAS;"]
[null,"    b.  Las aeronaves no tripuladas que se utilizarán en el escenario estándar seleccionado; "]
[null,"    c. Una declaración de que la operación cumple los requisitos operacionales descritos en el escenario; "]
[]
[null,"    d. El compromiso por parte del operador de UAS de aplicar todas las medidas de atenuación necesarias para la seguridad de la operación; y"]
[]
[null,"    e. Confirmación por parte del operador de UAS de que se dispondrá de un seguro adecuado para cada vuelo realizado en el marco de la declaración."]
[]
[]
["Una vez recibida la declaración, AESA verificará que contiene todos los elementos necesarios y, automáticamente, proporcionará al operador de UAS una confirmación a través de la aplicación web en formato de PDF de que la ha recibido y de que está completa. Una vez recibida dicha confirmación, el operador de UAS podrá iniciar la operación."]
[]
[]
[]
[]
["Para más información, consulte: "]
[]
["https://www.seguridadaerea.gob.es/es/ambitos/drones/operaciones-uas-drones/operaciones-con-uas-drones---categoria-especifica"]
[]
[]
[null,"La presente comunicación se hace a efectos meramente informativos, no constituyendo resolución o acto de trámite susceptibles de ser recurridos en vía administrativa, según lo regulado en el artículo 112 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, ni acto que ponga fin a la misma, a los efectos del artículo 46.1 de la Ley 29/1988, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa."]

{"sheet":"EspecificaAutorizacion","index":5,"n_rows":45,"n_cols":2,"rows_kept":45,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,0,6,7],[8,0,9,7],[14,0,15,7],[22,1,23,7],[26,1,27,7],[16,1,16,6],[17,0,17,6],[24,1,25,6],[13,0,13,6],[21,1,21,7],[44,1,46,6],[36,1,37,7],[40,0,41,7],[39,0,39,6],[29,1,30,7],[31,1,32,6],[34,1,35,7]]}
[]
[]
[]
["De acuerdo con las opciones seleccionadas, su operación de UAS se enmarca en la categoría «específica», requiriendo una autorización operacional expedida por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea basada en una evaluación del riesgo de conformidad con el artículo 11 del Reglamento de Ejecución (UE) 2019/947 de la Comisión. "]
[]
[]
[]
[]
["La presentación de una solicitud de autorización operacional se deberá realizar de manera telemática."]
[]
["Para ello, es necesario seguir los siguientes pasos: "]
[]
["         1)    Darse de alta como usuario en la sede electrónica de AESA. Enlace: "]
["https://sede.seguridadaerea.gob.es/AESA_UAS/Declar_UAS.aspx "]
["            2) Realizar la inscripción en el registro de operadores de UAS. Se obtendrá en este punto un número de operador de UAS unívoco. "]
[]
[null,"https://sede.seguridadaerea.gob.es/aesa_uas/ "]
["         3)    Presentar la solicitud de autorización operacional, incluyendo entre otros:"]
[null,"a.       Información administrativa actualizada sobre el operador de UAS; "]
[null,"b.       Las aeronaves no tripuladas que se utilizarán; "]
[null,"c.       Información sobre la operación de UAS prevista: "]
[null,"   • Breve descripción del concepto de operación (ConOps), "]
[null,"   • Indicación de si la evaluación de riego se corresponde con una ya predefinida (PDRA) por EASA, véase páginas 120 a 139: "]
[]
[null,"https://www.easa.europa.eu/document-library/easy-access-rules/easy-access-rules-unmanned-aircraft-systems-regulation-eu"]
[]
[null,"    ·  Confirmación por parte del operador de UAS de que dispondrá de un seguro adecuado para cada vuelo realizado en el marco de la autorización."]
[]
["             4)    Adjuntar la siguiente documentación: "]
[null,"    a.  El Manual de Operaciones, de acuerdo a lo especificado en la guía del UAS.SPEC.030(3)(e) disponible en la web de AESA: "]
[]
[null,"https://www.seguridadaerea.gob.es/es/ambitos/drones/operaciones-uas-drones/operaciones-con-uas-drones---categoria-especifica "]
[]
[null,"    b.  La caracterización de la/s aeronave/s."]
[null,"    c.  Los procedimientos de coordinación con el proveedor de servicios de navegación aérea pertinente en caso de operaciones en espacio aéreo controlado."]
[]
[null,"    d.  La evaluación del riesgo de la operación de acuerdo con el artículo 11 del Reglamento de Ejecución (UE) 2019/947 de la Comisión."]
[]
[]
["Para más información, consulte:"]
["https://www.seguridadaerea.gob.es/es/ambitos/drones/operaciones-uas-drones/operaciones-con-uas-drones---categoria-especifica"]
[]
[]
[]
[null,"La presente comunicación se hace a efectos meramente informativos, no constituyendo resolución o acto de trámite susceptibles de ser recurridos en vía administrativa, según lo regulado en el artículo 112 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, ni acto que ponga fin a la misma, a los efectos del artículo 46.1 de la Ley 29/1988, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa."]

{"sheet":"Certificada","index":6,"n_rows":41,"n_cols":1,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,8,7],[10,0,13,7],[17,0,18,7],[40,0,43,7]]}
[]
[]
[]
[]
["De acuerdo con las opciones seleccionadas, su operación de UAS se enmarca en la categoría «certificada», la cual requiere la certificación del UAS con arreglo al artículo 40, apartado 1, letras a), b) y c), del Reglamento Delegado (UE) 2019/945, la certificación del operador y, en su caso, la obtención de una licencia por parte del piloto a distancia."]
[]
[]
[]
[]
[]
["Asimismo, las operaciones de UAS en la categoría «certificada» están sujetas a los requisitos operacionales aplicables establecidos en el Reglamento de Ejecución (UE) n.º 923/2012, y en los Reglamentos (UE) n.º 965/2012 y (UE) n.º 1332/2011 de la Comisión."]
[]
[]
[]
[]
["Para más información, consulte:"]
[]
["https://www.seguridadaerea.gob.es/es/ambitos/drones/operaciones-uas-drones/operaciones-con-uas-drones---categoria-certificada"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["La presente comunicación se hace a efectos meramente informativos, no constituyendo resolución o acto de trámite susceptibles de ser recurridos en vía administrativa, según lo regulado en el artículo 112 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, ni acto que ponga fin a la misma, a los efectos del artículo 46.1 de la Ley 29/1988, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa."]